ЗАО “ЭЛВИН”, г. Киев
      Контактные  телефоны  для  консультаций  и  заказов, 
                    (044) тел. 441-26-82, факс 446-94-94

Счетчики  электроэнергии  многофункциональные  типа ЭТ
предназначены  для  учета  активной  и  реактивной  электрической  энергии  и  мощности  в  трехфазных  сетях  переменного  тока.  Стандартные  интерфейсы и  телеметрические  выходы  позволяют  использовать  счетчики  в  составе  АСКУЭ. Протокол обмена данными  в  стандарте МЭК1107 -  открытый.

C 

ЕЛВІН
ET2A5E7HLMT       ГОСТ 26035-83

Imp/kWh        24000       Imp/kvarh

 Зелений - видача
Червоний - прийом

0.5

1.0

      

100V
5A
50Hz
№0564 1999
Made in Ukraine

V

Область  применения: энергетика, промышлен-ность, транспортные  и  торговые  предприятия, коммунальные и сельские хозяйства, цеха и участки  заводов, другие потребители.
Позволяют организовать  многотарифный  учет.
Температурный  диапазон от минус 20 до 50С.
Средний  срок  службы 24 года.
Средняя  наработка  на  отказ 30 000 часов.
Межповерочный  интервал 6 лет.
Габаритные  размеры  323  178  57 мм.
Масса  не  более  1.5   кг.
По  заказу  потребителя  могут  поставляться  счетчики  с  подсветкой  индикаторного табло  и  возможностью  подключения  к  сети  аварийного  питания.